Sensor de humedad en la tierra

Basados en este sitio http://www.gardenbot.org/howTo/soilMoisture/

¿Tres pines o un pin del MCU? Con dos pines digitales que actuan de inversores del sentido de la corriente más el pin análogo se evita la rápida galvanización de las puntas de prueba en la tierra. Para que la galvanización no altera las lecturas y tenemos cantidad de pines limitados en el ESP-12

Sensor de humedad capacitivo

Conceptos básicos de la humedad del suelo

DIY sensor - http://zerocharactersleft.blogspot.com.co/2011/11/pcb-as-capacitive-soil-moisture-sensor.html

opciones comerciales - http://vegetronix.com/