Conversación Ciudadanos - Siata

¿De donde viene?

Medidores manuales - promedios 24horas

Primer Decreto 948 de 1995

Filtros de papel: 1) Se pesan antes y después 2) Se caracteriza con microscopios para ver que hay ahí

PM10 1,3 m3/min

PM2.5 16.7 m3/min

Se toman decisiones después de …

No hay normativa que especifique concentraciones de el contenido de la particula (polen, metálicas, gases, carbón negro)

Identificar fuentes para políticas de largo plazo

Humedad - se extrae la humedad al filtro.

OMS da recomendaciones en tres objetivos intermedios

1) 75 2) 50 3) 37.5 → diario

1)5 2)faltaotro 3)10 → anuales

Equipos automáticas tiempo real

Recolecta 45min y estima durante 15min por método atenuación de rayos beta

Extracción de humedad

Método equivalente federal FEM (proxy)