Conversación Ciudadanos - Siata

¿De donde viene? (cronología)

Medidores manuales - promedios 24horas

Primer Decreto 948 de 1995

Filtros de papel: 1) Se pesan antes y después 2) Se caracteriza con microscopios para ver que hay ahí

PM10 1,3 m3/min

PM2.5 16.7 m3/min

Se toman decisiones después de …

No hay normativa que especifique concentraciones de el contenido de la particula (polen, metálicas, gases, carbón negro)

Identificar fuentes para políticas de largo plazo

Humedad - se extrae la humedad al filtro.

OMS da recomendaciones en tres objetivos intermedios

1) 75 2) 50 3) 37.5 → diario

1)5 2)faltaotro 3)10 → anuales

Equipos automáticas tiempo real

Recolecta 45min y estima durante 15min por método atenuación de rayos beta

Extracción de humedad

Método equivalente federal FEM (proxy)

Hay 22 estaciones y 1 para calibrar medidores de bajo costo

Funcionan por medio de una cinta que desplaza un punto de muestra cada hora. Estos no se pueden caracterizar

Medir las distrubución de tamaños de partículas en la hora

Tipos de partículas en la hora

De algunos gases hay horarias → equipo aerodyne research (la empresa de terminator se llama ciberdyne) (Espectro fotómetro casero → https://store.publiclab.org/collections/spectrometry)

Una forma de mejorar los sensores caseros es crear antes del sensor de aire una trampa de humedad

API para acceder a las estaciones automáticas https://openaq.org/#/?_k=oolb7r

Calibración de las nubes

Mediciones simultaneas durante 5 días (primera versión) 20 días (segunda versión)

Proceso de calibración es un ajuste con la referencia de un sensor estandar. Existe una relación lineal en la variabilidad de los datos. Se saca una curva de ajuste.

El error no es lineal, en concentraciones más altas el error es mayor

El proceso es similar al que hizo la gente de canair.io → https://nbviewer.jupyter.org/github/kike-canaries/data_modeling/blob/master/Notebooks/Comparaci%C3%B3n%20datos%20%20DustTrack%20Vs%20Honeywell.ipynb

Medidas, legislación, políticas públicas