TIPs

Hacer dump de los datos recolectados a un archivo

Una vez se tenga el firmware subido al ESP con la línea fs_read_file(); descomentada, ejecute en la consola de linux el comando

(stty raw; cat > received.csv) < /dev/ttyUSB0 1)http://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/how-to-redirect-serial-port-input-to-a-file-4920/

CSV as SQL

Usando la herramienta q se aplican querys de SQL a archivos .csv planos.

q -H -d "," "select * from ./data/points.csv where lat != 'INVALID'" > /tmp/points.csv