BlueJammer

https://github.com/EmenstaNougat/ESP32-BlueJammer → solo binarios

https://github.com/cifertech/RF-Clown → código

Firmware upload

Descarga binarios para bootloader, particiones y firmware de https://github.com/EmenstaNougat/ESP32-BlueJammer/archive/refs/tags/ESP32-BlueJammer-v2.zip dentro de la carpeta Firmware_Files están los archivos

El instalador web no funcionó (https://esp32-bluejammerflasher.pages.dev/)

Se sube el firmware usando esptool

╰─λ # Upload with bootloader and partitions (if you have separate files)
esptool --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 \
--before default_reset --after hard_reset \
write_flash 0x1000 bootloader.bin \
0x8000 partitions.bin \
0x10000 firmware.bin

El firmware una vez cargado de manera exitosa arranca pero presenta errores al momento de leer los chips nRF24