I2C OLED Display

0.96 Inch 4Pin Blue Yellow IIC I2C OLED Display

Es lo mismo, solo que parte la pantalla en dos colores

Usa librería SSD1306 → https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/

Driver chip → https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

https://www.instructables.com/id/Fun-With-OLED-Display-and-Arduino/

https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c

http://www.i2c-bus.org/

Processor nxp mlk16z128vlh4 → https://www.nxp.com/part/MKL16Z128VLH4

Datasheet nxp mlk16z128vlh4 → https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KL16P64M48SF5.pdf

Pinout página 45 datasheet

Pines opcionados

https://blog.benjojo.co.uk/post/userspace-usb-drivers

https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/Inter-Integrated-Circuit-Training.pdf

1er intento mapear pines del I2C

Los puntos de alimentación se pueden reemplazar como se ven en la imagen

Este tuit https://twitter.com/MrChuxMan/status/1288054419985248257 nos sirvió de referente para crear una herramienta que nos permita tomar las señales de pines muy pequeños, como los de microcontroladores.