Antena-Direccional-Pringler

La idea es sacada de la antena de Kalashnikov.

Introducción a la Antena

Una antena tiene infinidades de aplicaciones, tales como robarle y darle Wi-Fi al vecino, así como sucedió en Medellín Wireless, hasta decodificar señales de satélites NOAA (meteorológicos).

En este caso, la antena se tratara de implementar como pieza calve una emisora de radio (P-Node), repetidor Wi-Fi (con esp8266) y decodificador de señales NOAA (grqx) y Pineapple Wi-Fi en esp8266(deauther)… La idea es hasta donde se pueda.

Requerimientos

Materiales que cumple electrónico y reciclado y la idea del plástico es que sea la base y cumpla con que son biodegradables, además se sigue los lineamentos estéticos.

Necesidad: La que se encuentre, teniendo en cuenta la amplia cantidad de las aplicaciones que tiene:

Es tanto en utilización personal, doméstico, arquitectónico; en vez de antena tipo platillo puede ser remplazado por Antena-Direcional-Pringler como para ver televisión o internet libre (como Medellin Wireless, conocido hoy en día como Medellín digital) y tanto artístico como cultural, porque se usa para expresarse como en libros orbitando satélites http://wiki.unloquer.org/_media/personas/jero98772/orbitando-satelites.pdf donde se usa la poesía para hablar de las antenas y cosas que lo orbitan como satélites y tecnología. haciéndolo ciencia por una parte y cultural por otra, gracias a la Antena-Direccional-Pringler, que ha sido signo de resistencia a través de la neutralidad de la red y el software libre como era en Medellin Wireless.

Enfoques:

Kalashnikov fue un guía y un amigo; desde 0 si no es reciclado no se puede hacer nada, dando respuesta al primer enfoque.

Último enfoque:

Pasó de ser un envase de comida a una antena.

Procedimiento Para Las Aplicaciones

P-Node es para crear una emisora de radio FM propia.

El link de descarga es: https://p-node.org/documentation/pibox/piboxv2_image La documentación es https://www.p-node.org/documentation si en caso dado le toca hacerlo manual compilarlo en la documentación le puede servir http://wiki.unloquer.org/personas/jero98772/antena-direcional-pringler/p-node-comandos o la del colectivo.

Es siguiendo la idea de Félix Guattari y del colectivo RBYN con el cual hubo un taller que se asisto y se concluyo que http://wiki.unloquer.org/personas/jero98772/antena-direcional-pringler/p-node-comandos

Repeditor wifi (con esp8266) el proyecto de https://github.com/martin-ger https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater y ya está en binario para subirlo al esp8266 con esptool.py el comando será:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 4MB -ff 80m -fm dio 0x00000 firmware/0x00000.bin 0x02000 firmware/0x02000.bin

gqrx http://gqrx.dk/ (En Manajaro Linux para instalarlo).

sudo pacman -S gqrx

Y debe mandar un Log como:

:: Proceed with installation? [Y/n] y
(1/1) checking keys in keyring [#####################################################] 100%
(1/1) checking package integrity [#####################################################] 100%
(1/1) loading package files [#####################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [#####################################################] 100%
(1/1) checking available disk space [#####################################################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) upgrading gqrx [#####################################################] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating the desktop file MIME type cache...

Puede que tenga problemas con Pulse Audio si le pasa esto instale dependiendo del problema, utilice otra versión de Pulse Audio o Alsa, o en su defecto, algo con sonido para los drivers.

pineapple wifi en esp8266(deauther) https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther

No dejó subir el binario, le toca compilarlo, pero se sube con:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 deauther_2.1.0_1mb.bin

Que se tienen materiales

(Y una radio que no salió en la foto.)

Procedimiento General

Se usará la Antena-Direcional-Pringler para contarlo al P-Node y ver el posible resultado resultado la hipótesis que es: “Llegar con la mayor frecuencia de señal FM un punto en especifico”. Lo mismo con Deauther, generar señales y repetirla con https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater y con la antena hasta donde llega comparada con otra señal que va a ser despedida del mismo emisor y que va generar Deauther y gqrx (Es para monitorear la señal y ver qué señales de radio llegan, y si se logra coger y decodificar la señal).

Queda Pendiente

Grabarlo en audio.

Audio Mix Sample en 115200 bd

Pasarla a imagen con https://github.com/ThatcherC/APT3000 en http://jthatch.com/APT3000/APT3000.html

Reunión con materiales

Diseño en computador “Sí, para diseñar el modelo, mirar lo que falte” y con Freecad me parece que sale más fácil—> propuesto por Simón

La base de las antenas —> Simón

Materiales (prestados) —> Daniel

Confirmar que funcione —> Daniel y Mateo

Investigar por qué sirve como antena y por qué es una antena —> Pendiente

“También puedo hablar de aspectos técnicos de la antena” —> Simón

“Yo puedo documentar lo que cada uno haga en una pagina para que todo el mundo sepa pero cada uno tendría que decir qué se hace” —> Daniel

“Una pregunta, yo puedo modificar algunas partes de ese texto? Porque así le ayudo” —> Jeysson

Para reunirnos –> Pendiente

Documentar la información que se reúna para que quedemos en igualdad de condiciones –> Daniel

Presto todos o la mayoría de materiales –> Daniel

Cosas adicionalmente obligatorias.

Corregir la ortografía para mayor entendimiento de la documentación —> Mateo

Tener el conocimiento de por qué es antena, por qué sirve y documentarlo en: http://wiki.unloquer.org/personas/jero98772/antena-direcional-pringler o https://github.com/jero98772/creador_y_administrador_de_carpetas_y_archivos_para_tomar_nota/tree/master/clases/clase%23_9__pensamiento_ingenieril__2020-01-22/proyecto-antena

Probar la antena mientras se presenta —> Todos

Presentarla —> Todos

Observaciones del equipo:

No se trata de quien más haga, sino de hacer algo.

El que la propone, la pone, eso en un grupo y más… Depende del propósito del grupo

Grupo académico o donde se está destinando a que cada uno haga algo, y la cantidad de personas influye en la dificultad de trabajo en cierto tiempo: El que la propone pone al menos (100/cantiad_integrantes) por ciento.

En este caso es 20 % cada uno

Grupo de trabajo colaborativo, que la dificultad del trabajo no dependa de la cantidad de integrantes y no exista fecha límite: El que la propone pone al menos 80 %

No es este caso

Prueba 1

Asistentes

Daniel Arango Sohm

Mateo Rendón

Frecuencias Probadas / Resultado con Antena:

- Pendiente

Frecuencias Probadas / Resultado sin Antena:

87.5 (Regular) -Mala opción-

92 (Mal) -No se Probaron-

108 (Ocupada)

(Esto es para ir probando que señales se pueden ocupar).

No se logró instalar gqrx.

Con Wi-Fi a red:

Pruebas señales.

De pruebas señales emitir 2 redes Wi-Fi llamadas.

*Con antena (la que tiene antena).

*Sin antena (la que no tiene antena).

Son emitidas de un esp8266 que emite 3 redes.

*Con antena (la que tiene antena)

*Sin antena (la que no tiene antena)

*Pruebas señal (Es la sala de control en la dirección IP: 192.168.4.1)

Hipótesis: Con antena debería tener un alcance mayor hacia cierta dirección, que sin antena.