sesión 1

manejo previo y seguridad vial

etica la realidad y la ley es lo que castiga , por que esta escrito , el codigo es la ley.

que es un vehiculo toda maquina montada sobre ruedas

otros

hay que revisar el vehiculo antes de manejar

en el simit es para consultar multas , cada municipo

hay que ir al transito a averiguar

apartir de 10 años un niño puede ir en la silla de adelante

apartir de los 5 años un niño puede montar en moto

hay que ponerse cinturon en las sillas de atras, apartir de vehiculos del 2004

no se puede pitar , ni afectar un evento en la via

que vamos a conocer

7-69 del 2002 ley general de transito y transporte

tubo unos cambios en el 2010 por la 1383, hay otros decretos de complementan el codigo

definir conceptos

aptitud

es que usted es apto

actitud:

la forma de hacerlo

transito:

es moverse

transporte:

es el vehiculo donde se mueve

contenidos:

marco legal

adaptacion al medio

etica

prevencion de conflictos y comunicacion

soporte legal

resolucion 3245 de 2009

temas del pensum del courso de conduccion

en la resolucion 1500 de 2009 dice que la relgamentacion de una instucion que hace cursos de trasnsito

leyes de transito

el codigo(donde estan todas las leyes) aplica en todo colombia, en vias publicas y privadas

si el otro se vuela?

con la placa se puede demandar, si no hay nada y se nesesita pruebas

soat

es un seguro obrigatorio

cubre gastos medicos

no gastos del carro

cubre gastos medicos hasta 800 salarios minimos vigentes y gastos funerarios hasta 700 salarios minimos vigentes

cubre tambien para trasporte y incapacidad permanente

articulo 2

definiciones y glosario

articulo 3

quienes son autoridades en transito

ministerio trasnporte

gobernates y alcaldes

organismo de trasnsito

policoa nacional , carretera y transito urbano

inspectores policia

super entendencia de puertos y trasnporte

militares , (explisvamente lo del parrafo 5 )

agentes de transito y trasnporte(se sabe por el chaleco , braselete)

cualquier agente puede pedir papeles ,pero no cualquiera puede sancionar

se puede usar testigos y camaras como pruebas encontra del transito

la licencia:

documento publico ,es personal e intrasferible , el cual autoriza a una persona para la conduccion de un vehiculo de x categoria en todo el territorio nacional

docuemntos para conducir

documento identidad

licencia de conduccion (de la persona)

licencia de transito (del carro)

soat

revision tecnico mecanica

sesión 2

parqueo es mejor parquear en paralelo, es mejor iniciar la maniobra en reversa notas

una persona se puede demorar 3/4 de segundo en reaccionar + tiempo de frenado

ir mas de 3 metros en reversa es contravia

se recomienda tener la luz prendida en carretera , y es obiligatorio tenerlas encendidas 24 horas en moto y en carro de 6 a 6

quedarse sin gasolina es sancionable

si un casco lleva otra placa o no lleva placa es multa

el kit de carretera se debe llevar no incamente en carretera

las señales en zona urbana las señales deben tener 30 metros de anticipacion

las señales en zonas rapidas y carreteras deben tener 60 metros de anticipacion

no se puede retroceder en vias publicas , a exepcion de emergencia

lo ideal es cruzar por detras (cuando pasen los carros)

se puede girar en rojo a la derecha

luz intermitente roja , pare→mire→pase

luz intermitente amarilla (gire con precausion)

pasar un pare cuesta 30 slmv , es como pasar luz roja

un separador es para dividr calzadas

peralte ,inclinacion para coger un puente

en la iglesia de san lucas , es un giro prohibido y eso se puede prestar para multas

si el ajente esta de espaldas o de frente el conductor debe detenerse

no se puede negar a una prueba de alcohol

la boquilla del alchosensor debe ser destapado al frente

se puede pedir segunda prueba

se puede pedir certificado de la maquina y certificado de alchol sensor

el agente no se puede negar a una prueba de sangre u orina

infracciones mas comunes

no realizar revision tecnico mecanica

usar dispositivos moviles

no respetar luz roja

transitar por andenes o aceras

no usar casco o chaleco

pico y placa

no utilisar cinturon

no portar el soat vigente

prohibiciones para adelantar

en intersecciones

en linea continua o señal de prohibicion

en curvas o pendientes

cuando halla poca visibilidad

cerca a pasos peatonales

en vias ferreas

berma o derecha de un vehiculo

cuando la maniobra ofresca de un vehiculo

se debe reducir la velocidad en:

lugares residenciales

zonas escolares

poca visibilidad

con señales de tranistos

en proximida a una interseccion

vias urbanas:

metro o tranvia

via troncal (metroplus)

ferreas

autopiestas

arterias

principales

secundarias

colectoras

locales

privadas

ciclorutas

peatonales

rurales:

ferreas

autopistas

carreteras principales

carreteras secundarias

carreteables (sin pabimentar)

privadas

peatonales

velocidad maxima(no generalisada)

zona urbana:

80 km particular

60 km publico

carretera:

120 km particular

80 km publico

separacion entre los vehiculos

30 km/h - 10 mts

30<x<60 - 20 mts

60<x>80 - 25 mts

x>80 30 - 30 mts

tecnica de los 3 segundos:

con un punto de referncia en la via , contar el tiempo desde que el vehiculo del frente pasa por un objeto a el vheiculo trasero

señales reglamentarias:

incluyen limitaciones, prohibiciones o restricciones

P/ y PX

P/ se puede detener

en PX no se puede detener ni parquear

jerarquias de las señales:

agente de trasito

transitorias

semaforos

verticales

horizontales

semaforos:

peatonales

direccionales

ciclorutas

peatonales

lugares con mayor accidentalidad en medellin:

glorietas

san juan con ferrocaril

minorista

de caribe

monterrey

calle 10 con 52 (campo amor)

80 con colombia

procedimientos y sanciones:

el comparendo no es una multa, es una observacion.

cuando acepta el comparendo tiene que pagarlo

no es una multa hasta que usted lo acepta

las multas para los ciclistas son 4 smdlv

el motosiclista:

debe llevar casco

chaleco de 18 a 6 (salarios minimos de sancion)

los cascos tienen certificaciones como:

ntc 433

res 1737

dot heo-510

ece 22.05

tipos de casco:

tipo yet

avatible

hay cascos sin gafas tipo yet , pero nesesita unas gafas para poder usarlo

casco integral

sesion 3

mecanica:

la culata nesesiata valulas para inyectar aire

f o arbol de levas

el empaque de culata ,se quema cuando se recalienta el motor. por que afecta aceite

cuando se recaliente el carro haga revisar el empaque de culata

podemos encontrar los motores difernetes posiones?:

motor vertical → fuerza en ruedas trazeras

motor horizontal → fuerza en las ruedas delanteras

maniaobra despues de usa 4*4: despues de terminado su uso ,pase a 4*2 reverse 50 cm y pase a primera y acelere.esto es para normalizar la caja

sistema de combustion:

inyeccion es mas economico

carburacion es mas costoso

hay que dejar un espacio para el aire en el tanque gasolina,OJO con el agua

mantenimiento:

cada año

el aceite se revisa temprano en la mañana.

cuando ofresen comprar aceite despues que se revisa en el carro despues de funcionamiento, no se puede hacer una correcta medicion de aceite, y si se llena segun esta medicion puede generar sobre flujo

en carretera se puede usar agua como liquido refrijerante, pero hay que quitarlo (solo si se vara)

si se va dejar un vechulo quieto un tiempo sacar los fluidos o prenderlo cada semana

como cambiar gasolina gas:

de gasolina a gas ,cambiar a neutra

de gas a gasolina

siempre se apaga en gasolina y se prende en gasolina

hay marcas de vehiculos que no permiten paso a gas , como masda o ford (no es recomendable a vehiculos “muy electronicos”)

es recomendable un aceite especifico dependiendo de la combustion (gas y gasolina)

fff

faldudo

feo

frio

bbb

burro

burocratico

brutio

iii

irrelevate

inutil

inmoral

aditivos: no sirven

la refrijeracion: al tanque superirior llega el agua caliente del tanque inferior sale el agua fria

sistema de lubricacion

aceites: mineral semi sinteticos sinteticos cambio de aceite:

cada 5000 kms (mineral)
cada 7500 kms (semi sintetico)
cada 10 000 (sintetico)

el tipo de aceite cambia deacuerdo a la eddad de este: sae: es unos datos del aceite inspeccion pre-operacional: en frio apagado en una superfie plana de abajo acia arriba de afuera a dentro llantas:

(psi , presion por centimetro cuadrado) presion → se puede encontrar el dato en las puertas

desgaste 1.6mm en carros 1mm e motos

fabricacion

los vehiculos en la revision tecnico mecanica no se puede regrabar(da multa)

carroseria

carroceria , no golpes

vidrios , que no esten quebrados

paravirsas ,que no halla piedritas o algo que pueda dañarlo o afectar ls visbilidad (paravrisas es el vidrio del frente)

plumillas, que esten bien colocadas y que no puedan rayar el vidrio

espejos

las cocas de la farola (taco)

interior:

aceite

liquido refrijerante

frenos

liuidos hidraulico

luna parabrisas

bateria

bocina

luces

liquido de frenos

liquidos de frenos: se debe cambiar cada 20 000 km limpia parabraisas: es mejor limpia vidrios bateria:

para desconectar una bateria siempre se desconecta primero el polo negativo (negro)

para conectar primero positivo

con otro carro positivo positivo, negativo negativo

en el salpicadero o tablero tiene los testigos:

aceite

temperatura

bateria

velocidad

como iniciar el vehiculo:*

ajuste los asientos

ajuste los espejos

pongase cinturon

conecte la llave

llave:

0 blqoueo completo

1 desbloque de direcciones

2 encender energia

3 arrancar maquina

notas: hay que permitir el modo de aranque, se prenden los testigos y luego se vuelven a pagar