sesión 1

manejo previo y seguridad vial

etica la realidad y la ley es lo que castiga , por que esta escrito , el codigo es la ley.

que es un vehiculo toda maquina montada sobre ruedas

otros

hay que revisar el vehiculo antes de manejar

en el simit es para consultar multas , cada municipo

hay que ir al transito a averiguar

apartir de 10 años un niño puede ir en la silla de adelante

apartir de los 5 años un niño puede montar en moto

hay que ponerse cinturon en las sillas de atras, apartir de vehiculos del 2004

no se puede pitar , ni afectar un evento en la via

que vamos a conocer

7-69 del 2002 ley general de transito y transporte

tubo unos cambios en el 2010 por la 1383, hay otros decretos de complementan el codigo

definir conceptos

aptitud

es que usted es apto

actitud:

la forma de hacerlo

transito:

es moverse

transporte:

es el vehiculo donde se mueve

contenidos:

marco legal

adaptacion al medio

etica

prevencion de conflictos y comunicacion

soporte legal

resolucion 3245 de 2009

temas del pensum del courso de conduccion

en la resolucion 1500 de 2009 dice que la relgamentacion de una instucion que hace cursos de trasnsito

leyes de transito

el codigo(donde estan todas las leyes) aplica en todo colombia, en vias publicas y privadas

si el otro se vuela?

con la placa se puede demandar, si no hay nada y se nesesita pruebas

soat

es un seguro obrigatorio

cubre gastos medicos

no gastos del carro

cubre gastos medicos hasta 800 salarios minimos vigentes y gastos funerarios hasta 700 salarios minimos vigentes

cubre tambien para trasporte y incapacidad permanente

articulo 2

definiciones y glosario

articulo 3

quienes son autoridades en transito

ministerio trasnporte

gobernates y alcaldes

organismo de trasnsito

policoa nacional , carretera y transito urbano

inspectores policia

super entendencia de puertos y trasnporte

militares , (explisvamente lo del parrafo 5 )

agentes de transito y trasnporte(se sabe por el chaleco , braselete)

cualquier agente puede pedir papeles ,pero no cualquiera puede sancionar

se puede usar testigos y camaras como pruebas encontra del transito

la licencia:

documento publico ,es personal e intrasferible , el cual autoriza a una persona para la conduccion de un vehiculo de x categoria en todo el territorio nacional

docuemntos para conducir

documento identidad

licencia de conduccion (de la persona)

licencia de transito (del carro)

soat

revision tecnico mecanica

sesión 2

parqueo es mejor parquear en paralelo, es mejor iniciar la maniobra en reversa notas

una persona se puede demorar 3/4 de segundo en reaccionar + tiempo de frenado

ir mas de 3 metros en reversa es contravia

se recomienda tener la luz prendida en carretera , y es obiligatorio tenerlas encendidas 24 horas en moto y en carro de 6 a 6

quedarse sin gasolina es sancionable

si un casco lleva otra placa o no lleva placa es multa

el kit de carretera se debe llevar no incamente en carretera

las señales en zona urbana las señales deben tener 30 metros de anticipacion

las señales en zonas rapidas y carreteras deben tener 60 metros de anticipacion

no se puede retroceder en vias publicas , a exepcion de emergencia

lo ideal es cruzar por detras (cuando pasen los carros)

se puede girar en rojo a la derecha

luz intermitente roja , pare→mire→pase

luz intermitente amarilla (gire con precausion)

pasar un pare cuesta 30 slmv , es como pasar luz roja

un separador es para dividr calzadas

peralte ,inclinacion para coger un puente

en la iglesia de san lucas , es un giro prohibido y eso se puede prestar para multas

si el ajente esta de espaldas o de frente el conductor debe detenerse

no se puede negar a una prueba de alcohol

la boquilla del alchosensor debe ser destapado al frente

se puede pedir segunda prueba

se puede pedir certificado de la maquina y certificado de alchol sensor

el agente no se puede negar a una prueba de sangre u orina

infracciones mas comunes

no realizar revision tecnico mecanica

usar dispositivos moviles

no respetar luz roja

transitar por andenes o aceras

no usar casco o chaleco

pico y placa

no utilisar cinturon

no portar el soat vigente

prohibiciones para adelantar

en intersecciones

en linea continua o señal de prohibicion

en curvas o pendientes

cuando halla poca visibilidad

cerca a pasos peatonales

en vias ferreas

berma o derecha de un vehiculo

cuando la maniobra ofresca de un vehiculo

se debe reducir la velocidad en:

lugares residenciales

zonas escolares

poca visibilidad

con señales de tranistos

en proximida a una interseccion

vias urbanas:

metro o tranvia

via troncal (metroplus)

ferreas

autopiestas

arterias

principales

secundarias

colectoras

locales

privadas

ciclorutas

peatonales

rurales:

ferreas

autopistas

carreteras principales

carreteras secundarias

carreteables (sin pabimentar)

privadas

peatonales

velocidad maxima(no generalisada)

zona urbana:

80 km particular

60 km publico

carretera:

120 km particular

80 km publico

separacion entre los vehiculos

30 km/h - 10 mts

30<x<60 - 20 mts

60<x>80 - 25 mts

x>80 30 - 30 mts

tecnica de los 3 segundos:

con un punto de referncia en la via , contar el tiempo desde que el vehiculo del frente pasa por un objeto a el vheiculo trasero

señales reglamentarias:

incluyen limitaciones, prohibiciones o restricciones

P/ y PX

P/ se puede detener

en PX no se puede detener ni parquear

jerarquias de las señales:

agente de trasito

transitorias

semaforos

verticales

horizontales

semaforos:

peatonales

direccionales

ciclorutas

peatonales

lugares con mayor accidentalidad en medellin:

glorietas

san juan con ferrocaril

minorista

de caribe

monterrey

calle 10 con 52 (campo amor)

80 con colombia

procedimientos y sanciones:

el comparendo no es una multa, es una observacion.

cuando acepta el comparendo tiene que pagarlo

no es una multa hasta que usted lo acepta

las multas para los ciclistas son 4 smdlv

el motosiclista:

debe llevar casco

chaleco de 18 a 6 (salarios minimos de sancion)

los cascos tienen certificaciones como:

ntc 433

res 1737

dot heo-510

ece 22.05

tipos de casco:

tipo yet

avatible

hay cascos sin gafas tipo yet , pero nesesita unas gafas para poder usarlo

casco integral

sesión 3

mecanica:

la culata nesesiata valulas para inyectar aire

f o arbol de levas

el empaque de culata ,se quema cuando se recalienta el motor. por que afecta aceite

cuando se recaliente el carro haga revisar el empaque de culata

podemos encontrar los motores difernetes posiones?:

motor vertical → fuerza en ruedas trazeras

motor horizontal → fuerza en las ruedas delanteras

maniaobra despues de usa 4*4: despues de terminado su uso ,pase a 4*2 reverse 50 cm y pase a primera y acelere.esto es para normalizar la caja

sistema de combustion:

inyeccion es mas economico

carburacion es mas costoso

hay que dejar un espacio para el aire en el tanque gasolina,OJO con el agua

mantenimiento:

cada año

el aceite se revisa temprano en la mañana.

cuando ofresen comprar aceite despues que se revisa en el carro despues de funcionamiento, no se puede hacer una correcta medicion de aceite, y si se llena segun esta medicion puede generar sobre flujo

en carretera se puede usar agua como liquido refrijerante, pero hay que quitarlo (solo si se vara)

si se va dejar un vechulo quieto un tiempo sacar los fluidos o prenderlo cada semana

como cambiar gasolina gas:

de gasolina a gas ,cambiar a neutra

de gas a gasolina

siempre se apaga en gasolina y se prende en gasolina

hay marcas de vehiculos que no permiten paso a gas , como masda o ford (no es recomendable a vehiculos “muy electronicos”)

es recomendable un aceite especifico dependiendo de la combustion (gas y gasolina)

fff

faldudo

feo

frio

bbb

burro

burocratico

brutio

iii

irrelevate

inutil

inmoral

aditivos: no sirven

la refrijeracion:

al tanque superirior llega el agua caliente del tanque inferior sale el agua fria

sistema de lubricacion

aceites:

mineral

semi sinteticos

sinteticos

cambio de aceite:

cada 5000 kms (mineral)

cada 7500 kms (semi sintetico)

cada 10 000 (sintetico)

el tipo de aceite cambia deacuerdo a la eddad de este

sae:

es unos datos del aceite

inspeccion pre-operacional:

en frio

apagado

en una superfie plana

de abajo acia arriba

de afuera a dentro

llantas:

(psi , presion por centimetro cuadrado) presion → se puede encontrar el dato en las puertas

desgaste 1.6mm en carros 1mm e motos

fabricacion

los vehiculos en la revision tecnico mecanica no se puede regrabar(da multa)

carroseria

carroceria , no golpes

vidrios , que no esten quebrados

paravirsas ,que no halla piedritas o algo que pueda dañarlo o afectar ls visbilidad (paravrisas es el vidrio del frente)

plumillas, que esten bien colocadas y que no puedan rayar el vidrio

espejos

las cocas de la farola (taco)

interior:

aceite

liquido refrijerante

frenos

liuidos hidraulico

luna parabrisas

bateria

bocina

luces

liquido de frenos

liquidos de frenos: se debe cambiar cada 20 000 km limpia parabraisas: es mejor limpia vidrios bateria:

para desconectar una bateria siempre se desconecta primero el polo negativo (negro)

para conectar primero positivo

con otro carro positivo positivo, negativo negativo

en el salpicadero o tablero tiene los testigos:

aceite

temperatura

bateria

velocidad

como iniciar el vehiculo:*

ajuste los asientos

ajuste los espejos

pongase cinturon

conecte la llave

llave:

0 blqoueo completo

1 desbloque de direcciones

2 encender energia

3 arrancar maquina

notas: hay que permitir el modo de aranque, se prenden los testigos y luego se vuelven a pagar

sesión 4

notas:

la norma dice en que estado debe estar el motor y el vehiculo

articulo 50:, todas las personas que hagan uso de las vias , los vehiculos deben estar en buna condiciones (funcinando todo)

articulo 51:, habla de lo que se hace a los vehiculos deben estar en optimas condiciones (en los minimos detalles como aire de la llanta)

articulo 52, que un vehiculo debe cumplir los plazos de sus revisiones

notas

la orientacion de un motor dice si es 4*4 o 4*2 , uno 4*4 esta orientado en

el capo es la tapa del motor

se puede recalentar por falta de fluido refrijerante

los vehiculos electricos tiene un sistema de refrijeracion diferente y sin fluidos

un carro se puede recalentar si uno va a primera a mil,(en primera maximo es 20kmh)

¿que debe evitar un conductar a abrir el capo ? respirar para no inhalar esos gases

donde esta el aciete en el motor , en el carter *

la funcion del la bomba de lubricacion, manda a presion el aceite al motor

torque es fuerza

siempre se arranca en primera

primera y segunda es para las subidas y las bajadas

en la moto siempre hay que hacelerar

si la reversa esta al lado de primera hay que bajar una palaca o un anillo

el punto de conacto es para liberar el cloch

como arrancar en loma, cloch a fondo y freno .

se va soltando el cloch

el freno de mano es util cuando el carro se pueda mover

el cloch no se pude pisar al tiempo del acelera

lo que indica que se puede acelerar en x parte del cloch, es el punto de contacto

cuando hay punto de contacto se puede acelerar y ir quitando el cloch

si el carro va despacio debe hacer muchos giros del volante rapidos para girar

no dejar que el testigo de la gasolina se prenda para poner gasolina

es mejor hechar combustible por la mañana

no se le puede aplicar el aceite quemado o vaselina para la cadena de la moto

llevar unos dias antes a una revision preventiva antes de la revision tecnico mecanica

articulo 131

omison de socorro,uds esta obligado ayudar al que esta herido. como ayudar?

no montar al herdio al carro

sea preciso con la informacion

llamar al 123

decir lugar

el estado en que se encuentra

no se debe tocar

#767 para saber sobre las vias

tiempos de un motor

*admision entra aire y combustible * compresion comprime el aire y el gas que se juntan * explosion la bujia explota la mescla de gas y aire * escape saca los residuos

llantas

las llantas dicen:

diametro y radio

como se debe inflar

material del que esta hecho

presion maxima de inflado

resistencia de temperatura

ancho de la llanta

si es para pasajeros

el indice de carga y velocidad

¿de que mas hay llantas?

de carga

de pasajeros

doble proposito

cada 5000 km haga rotacion de las llantas

cambio

en las llantas de atras no se puede hacer rotacion

el aire produce desgaste

si le falta aire y si tiene mas de la cuenta se desgasta

el cilindraje es: la cantidad que puede entrar en el cilindro

cambiar llanta

cuando se chusa

se parcha

no se le pone mecha

tipos de llanta:tubeless y tubetype

tubeless no es neomatico,sello mac

tubetype es de neomatico

chasis y bastidor:

el chasis es la parte resistente

el bastidor es la parte estetica

tecnologias de combustion:

mediante un carburador

inyeccion, monopunto o multipunto (van conectados desde la culata)

para el exeso de tempertura:

los vehiculos muestran un testigo , detenerse ,esperar 15 min y añadirle refrijerante

es recomendable llevar refrijerante

aceite en el motor cumple de la funcion de:

lubricar

refrijerar

cambios

1era 0-20kmh

2da 20-20kmh

3era 40-60kmh

4ta 60-80kmh

5a x<80 kmh

sistemas de direccion

electro asistida

hidraulica

la hidraulica es mas pesada que la electro asistida

sistema de suspencion

evita que el golpe de los huecos los recivan las personas,absoviedo el impacto y ayuda a que el movimiento del vehiculo sea estable

tipos de frenos

hay 2 tipos , de disco o campana

el sistema de disco es costoso pero eficiente

el sistema de campana es de tipo ABS(anti bloqueo), hay otro que es EBS

sistemas de frenado

ABS(anti bloqueo), hay otro que es

EBS(frenado electronico)

llanta y aire

si le falta aire → se ve mas gorda en el piso y se desgasta en los laterales de la llanta

si tiene mas aire → se ve mas redonda y se desgasta en el centro de la llanta

pierde kilometraje ,incomodidad al conducir,menor aderencia al piso y desgaste irregular en la banda de rodamiento

articulos de prevencion

llantas de repuesto

kit de carretera

conos reflectivos

gato

cruzeta

tacos

extintor

herramientas

un destornillador de pala

linterna

kit de emergencia

un desinfectante

alchool

gasa

tapacbocas

tijeras punta sin filo

toalla higenica

condon para hacer torniquete

chaleco reflectivo (es obligatorio en motos)

conos

en via doble sentido:

cada uno a 30 m en ambos sentidos

via normal:

a 30 metros hacia atras ,los conos juntos

seguridad

pasiva:

lo que disminulle el impacto

activa:

la que me evita que me choque

responsabilidades juridicas al conducir

civiles:

daños a bienes

contravercional:

violacion de una norma

penal:

lesiones personales, ocacional muerte

procedimientos y sanciones:

amonestacion( es un llamado de atencion , nesita educacion)

multa

retencion preventiva de licencia de conduiccion

suspencion de la licencia

suspecncion o cancelacion del permiso o registro

inmovilicacion del vehiculo

retencion preventiva del vehiculo

cancelacion definitiva de la licencia

multas:

la leatra indica el monto a pagar

A , para ciclistas o otros vehiculos automotor 4,salarios diarios

B , 8 smldv

C , 15 smdlv

D , 30 smdlv

E,F,G,H,I otros tipos de infracciones y multas

F , es la de peaoton

extintores:

minimo de 5 libras

no puede estar rodando por hay en el vehiculo, debe estar fijo.

contiene polvo quimico seco y nitrogeno, (pqs)

para que halla incendio se nesesita combustion calor oxigeno , (triangulo del fuego)

sesscion 3 parte 2

¿que son las señales horizontales?:

señales que estan pintadas en la calle que dicen como transitar

clasifique señales verticales

reglamentarias (rojas)

informativas (azules)

de precaucion,preventivas (naranjadas)

transitivas (amarillas)

que indica un agente de frente o espaldas en la calzada?

detengase

que indica un semaforo parpadeando en rojo? pase con precaucion.

amarillo parpadeando es pase con precaucion y tiene prelacion al rojo y rojo pare)

que nos indica las señales reglamentarias y que forma tienen?

algunas veces circular y no tienen 4 lados y son rojas

que se puede hacer y que no,prohibiciones, restricciones y genera multas

como nos indica una señal ceda el paso?

un triangulo con bordes rojos y fondo blanco

explique 3 señales reglamnentarias

cruze prohibido (circulo con un giro con / en la mitad)

P/ , prohibido parquear

PX , prohibido detenerse y parquear

limite de velociadad

4 partes de la via

berma,

calzada

carril

mediana

que es la prelucion vial segun la vulnerabilidad?

una escala jerarquica de la vulnerabilidad de quienes transitan con parametros

como:peaton,bicicleta,moto,carro…

en que circunstacias es permitido retroceder

para parquear, mas de 3 metros es contravia

cuales son las señales preventivas y que forma tienen

un rombo amarillo , indican que puede pasar al transitar, derrumbes,reductores de velocidad,desenso peligroso

velocidad maxima permitida en colombia:

120kmh,cada departemento lo acomoda

la via con mayor prelacion en medellin

la del metro

que es la berma y para que la usamos?

es el espacio al lado derecho de la calzada que usamos para detener el vehiculo en caso de emergencia, y en palmas para los ciclistas

cual es objetivo de las señales reglamentarias ?

mejorar el flujo, evitando o disminuyendo accidentes

ley que regula a los conductores

el codigo nacional de transito,ley 769

¿autoridad maxima en colombia de transito?

ministerio trasnporte

que funcion tienen las señales transitorias?

muestran obras en la via.o tambien señales temporales.

con cuantos metros de antelaciion debo poner las direccionales

60 en carretera

30 en ciudad

elementos que componee un triangulo de fuego:

calor

combustible

aire

cuando cambair una llanta?

cuando se dañe

por fecha de fabricacion

desgaste

posibles fallas del sistema de frenado:

desgaste

que se reviente una manguera(fugas)

falta de liquido de frenos

como se produce desalineamiento de un vehiculo

huecos

pasos para acomodar espejos - senatrse y acomodar la silla - mover los espejos (el movimiento de un espejo depende del vehiculo) - y organisarlos de tal forma que quede viendo una parte de la manilla su carro, la via y sus alrederoees funciones del cluch: mover la caja de cambios,arrancar,encender el vehicu correcta posion de las manos al volante vehiculos libianos 2 y 10,mano derecha a las 3 y izquierda las 9 (mire el volante como un reloj) se debe decender de un vehiculo al hechar combustible? si minimo de libras de presion de la llanta delantera y trasera de una moto? los que diga en la llanta 3 tipos de tecnologias participes en el sistema de direccion *hidraulica *electro asistida *y mecanica como funciona el frenado ABS va frenando de a poquito, va bloqueando el freno y desbloqueando para frenar, esto ayuda en curvas y a no bloquar las llantas ,previente accidentes y un mejor manejo en que diferencia el sistema de mecanico a automatico cluch funcion del liquido rerigerante**

mantener la temeperatura adecuada , ni muy caliente, ni muy frio por que se congela…