frecuencias del jmc

118.6Mhz → torre de control

121.9Mhz → tierra

121.1Mhz → app sur

126.1Mhz → app norte

127.2Mhz → medellin

las señal es am (hasta donde recuerdo)

hay que esperar a que pase un avion

se puede ver que avion es en https://www.flightradar24.com/6.2,-75.25/7

recuerde que nesesita una antena , yo usare un sdr y hare un dipolo ,

soldar un conector sma https://www.youtube.com/watch?v=wnQov-HrX78

requerimentos

software

gpredict , predictor de la posion del satelite (recuerde ntp) http://gpredict.oz9aec.net/

gqrx , software de radio para conectar el sdr https://gqrx.dk/

apt3000 o figlet, programa que hace las convoluciones para decodificar la señal https://jthatch.com/APT3000/APT3000.html

hardware

antena, en este caso no se nesesita una en especifico por el campo de vision limpio, tampo es neseario usar una direccional

sdr ,la radio (radio definida por software) que conecta el pc y la antena y señal

referencias

https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/Documents/44%20SKRG.pdf

https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide

https://github.com/kalashnikov2/FrecuenciasColombia

https://www.youtube.com/watch?v=UHg1sDyjq6Q