divePC

es un pc y un acuario al mismo tiempo nose recomieda hacer esto con otro tipo de materiales ni matriales que puedan tener un leve fallo como

acuarios rotos o sin divion clara entre el aceite y el agua

otro aceite que no sea el aceite mineral solo usa aceite mineral

circuitos con cortos o mal

ya que este aceite es explosivo http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1597.htm

recomendaciones

probar el aceite con otros circuitos como un arduino (uno que de respuesta con un led motor sonido etc..) se probo con esp8266 por lo que no nesitava mucho espacio ni mucho aceite y tenia un led y luego con una raspberry pi y se conecto a un televisor y su funcionamiento fue el mismo mejoro la temperatura enormemente de 30 ° C aproximadamente y lo normal es 52 ° C