Como imprimir en la impresora 3d

Consideraciones

En el mundo de la impresión 3d existen dos tipos de impresión: la impresión parametrica y la no parametrica.

Paramtrico: Estricto, con medidas.

No Paramtrico: mas flexible, como piezas decorativas o herramientas.

Lo otro es el tipo de material que se suele usar, yo he usado el pla, que es de color blanco. El abs no lo he usado.

Consideraciones IMPORTANTES AL IMPRIMIR

La figura debe de quedar sobre la cama acostada, normalmente se gira el eje x sobre la figura en el octropint pàra que quede de esta forma. Si no se hace, la figura puede deformarse debido a la inclinacion vertical de la figura.

Algunas figuras como el ginder tienen vacios, entonces aqui se debe de crear una 'cama' o relleno para luego remover.

Pasos

SI no se tienen archivos se pueden descargar dethingiverse

Conectar por red la rasberry al computador y compartir red por ethernet.

Saber ip del computador. Esto se hace con el comando ifconfig o ip addr show

Saber ip que le dio el computador a la rasberry. Esto se hace con el comando netDiscover.

La línea de comando va: netdiscover -i puertoEthercompu (eth0) -r ipcompu/24, entonces el comando iria parecido a esto si es con ifconfig: netdiscover -i eth0 -r 192.168.9.xx/24

Si es con ip va como esta en la imagen

Ir a la URL que arroja net discover opara abrir el programa de la impresora 3d

octoprint

Loguearse con la super clave secreta

Sobre manejo del programa octoprint

Para subir archivos

Se puede subir un archivo directamente al dar click en UPLOAD

se pueden subir varios archivos en una carpeta. Se da click en CREATE FOLDER. se crea la carpeta y luego se busca en la zona de FILES esa carpeta creada para subir en ella los archivos

Sobre el proceso de slice

Este proceso consiste en tomar la figura a imprimir y partirla en capas que luego el estrusor recorrera para reconstruir la figura.

se da click en la varita magica y luego en la pestaña general. Donde dice SLICE IT

Cuando se termina este proceso de slice, se genera un archivo .gcode que es el que se debe de imprimir.

En el archivo .gco generado puedo previsualizarlo haciendo click en la carpeta LOAD y después GCODE VIEWER.

SI OCURREN DESASTRES

Calentar el estrusor: En TAB TEMPERATURE le doy en TARGET, luego escojo SET PLA en tool

Luego en CONTROL, cuando ya este en 180 grados debo de presionar según lo que necesite.

Si quiero mover el disco que ingresa el pla al estrusor: SELECT TOOL → hotend,

EXTRUDE: gira el disco en las manecillas del reloj

RETRACT: es al contrario de las manecillas del reloj

Actualización Solidoodle 4

https://www.facebook.com/groups/twotrees3Dprinter

https://escope.de/posts/sapphire-pro-marlin/

http://wiki.solidoodle.com/update-firmware

http://www.soliforum.com/topic/14804/need-solidoodle-motherboard-rev-e-firmware-solidoodle6142013zip/

https://reprap.org/wiki/Printrboard#Compatible_Firmware

FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for Printrboard

FIRMWARE_URL:http://www.solidoodle.com/how-to-2/how-to-update-firmware/

PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Solidoodle_3_Expert