Indoor para autocultivo de marihuana

la idea principal de este indoor es que sea pueda estar pendiente de las necesidades básicas de las plantas y proporcionarlas mientras el dueño no esta.

Son los principales items que requieren las plantas son:

Agua

Luz

Aire

humedad y temperatura ideales en ambiente

nutrientes

Materiales que se pueden explorar

Display QVGA 2.2 TFT SPI 240x320

DHT22 digital temperature and humidity sensor

Soil Hygrometer Humidity Detection Module

Dispenser Flowmeter Flow Sensor. Inner diameter 3mm DC 5-24v

Bomba de riego a 12v 60w 5L/min

Bomba peristáltica de 5v

Aquí se escribirán ideas sueltas para llevar a cabo, que a largo plazo; serán implementadas en el indoor.

Cómo envíar datos a influxdb de algún sensor

Firmware para el ESP8266

Parte del código se toma de acá

// Mirar los ejemplos de código que trae el dht adafruit sensor para entender lo concerniente al dht11 #include "DHT.h" #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <ESP8266Wifi.h> #define DHTPIN D5 // Pin que va conectado al sensor #define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor que estamos usando #define HTTP_TIMEOUT 1000 * 60 // cada minuto DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(F("DHTxx test!")); dht.begin(); // nombre del wifi y clave del wifi al cual se va a conectar el esp WiFi.begin("RAMIREZ_BO", "10101973"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("connection successfull !"); } // función que prepara la trama de datos para hacer un POST a endpoint del influx String influxFrame( String dht11_humidity, String dht11_temperature ) { // este es el nombre del sensor // Siempre que se quema la primera vez, se debe de cambiar el nombre del sensor const String SENSOR_ID = "DHT11_llanadas"; // Nombre del sensor en la plataforma const String STR_COMMA = ","; const String STR_SLASH = "/"; const String STR_DOT = "."; const String STR_COLON = ":"; const String STR_NULL = "NULL"; const String STR_ZERO = "0"; const String STR_SPACE = " "; // El primer dato en el squema de la DB es el id del sensor String frame = SENSOR_ID + STR_COMMA + "id=" + SENSOR_ID + STR_SPACE; // Add GPS data frame += "lat="; frame += "6.2563143" + STR_COMMA; // coordenada GSP lat frame += "lng="; frame += "-75.5386472" + STR_COMMA; // coordenada lng lat frame += "altitude="; frame += STR_ZERO + STR_COMMA; frame += "course="; frame += STR_ZERO + STR_COMMA; frame += "speed="; frame += STR_ZERO + STR_COMMA; //Add DHT11 data //if frame += "humidity="; frame += dht11_humidity + STR_COMMA; frame += "temperature="; frame += dht11_temperature + STR_COMMA; // } else { // frame += "humidity=" + STR_NULL + STR_COMMA + "temperature=" + STR_NULL + STR_COMMA; // } // Add Plantower data // if frame += "pm1="; frame += STR_ZERO + STR_COMMA; frame += "pm25="; frame += STR_ZERO + STR_COMMA; frame += "pm10="; frame += STR_ZERO; // } else { // frame += "pm1=" + STR_NULL + STR_COMMA + "pm25=" + STR_NULL + STR_COMMA + "pm10=" + STR_NULL; // } return frame; } // función que envía la trama de datos void sendDataInflux ( String humidity, String temperature ) { /* El post a la base de datos tiene una trama siguiente: // volker0001,id=volker0001 lat=6.268115,lng=-75.543407,altitude=1801.1,course=105.55,speed=0.00,humidity=37.00,temperature=25.00,pm1=22,pm25=31,pm10=32 Para nuestro caso que SOLO es el envío de datos del dht_11 que es humedad y temperatura la trama es la siguiente // DHT11_llanadas, id=DHT11_llanadas, lat=6.2563143, lng=-75.5386472, altitude=0, course=0, speed=0, humidity=37.00, temperature=25.00, pm1=0, pm25=0, pm10=0 1434055562000000000 */ HTTPClient http; // _testsensorhumedad es el nombre de la DB donde se almacenan estos datos http.begin("http://aqa.unloquer.org:8086/write?db=_testsensorhumedad"); // endPoint final, '_testsensorhumedad' es el nombre de la base de datos http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT); http.addHeader("Content-Type", "--data-binary"); String frame = influxFrame(humidity, temperature); // Construimos el request POST int httpCode = http.POST(frame); // Envíamos los datos haciendo un POST if(httpCode > 0) { String payload = http.getString(); Serial.println(payload); Serial.println("Envío de datos con exito!"); } else { Serial.print("[HTTP] failed, error;"); Serial.println(http.errorToString(httpCode).c_str()); } http.end(); delay(60000); // cada minuto se envía un POST al influx } void loop() { // esperamos 5 segundos entre lecturas y lectura // El sensor de humedad o temperatura toma alrededor de 250 milisegundos // o hasta dos segundos entre lectura y lectura. Es un sensor muy lento // por eso se añade este de 2000 delay(2000); float h = dht.readHumidity(); // leemos la temperatura en grados celcius (Esta es la default del sensor) float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); // Si queremos la temperatura en fahrenheit, ponemos este en true // Si las lecturas fallan, salimos, no mandamos nada y volvemos a intentarlo if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) //float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) //float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // Serial.print(F("Lectura Humidity: ")); // Serial.print(h); // Serial.print(F("% Lectura Temperature: ")); // Serial.print(t); // Serial.print("\n"); /* Serial.print(f); Serial.print(F("Â°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("Â°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("Â°F")); */ sendDataInflux(String(h), String(t)); }

Configuración de plataforma

Se crea una base de datos

documentar esta parte de como crear base de datos y adjuntar al dashboard para ver los graficos enviados por algún sensor

primer prototipo de control automatico

Se intenta manipular relays, mosttar datos en pantallay enviar datos a una base de datos influxdb

A ESTE CÖDIGO FALTA IMPLEMENTAR ENVIO DE DATOS AL INFLUX CON WEBSOCKETS <code c++> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WiFiMulti.h> #include <WebSocketsServer.h> #include <Hash.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include “DHT.h”

#define DHTPIN D6 Pin que va conectado al sensor #define DHTTYPE DHT11 Tipo de sensor que estamos usando #define HTTP_TIMEOUT 1000 * 60 cada minuto DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); If using software SPI (the default case): #define OLED_MOSI D7 D1 #define OLED_CLK D5 D0 #define OLED_DC D4 #define OLED_CS D8 #define OLED_RESET D0

Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);

static const char ssid[] = “d(O_O)b”; static const char password[] = “alex1988alex”; MDNSResponder mdns;

static void writeLED(bool);

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

ESP8266WebServer server(80); WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);

static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R“rawliteral( <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name = “viewport” content = “width = device-width, initial-scale = 1.0, maximum-scale = 1.0, user-scalable=0”> <title>ESP8266 WebSocket Demo</title> <style> “body { background-color: #808080; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000000; }” </style> <script> var websock; var webSockInflux; se tiene que mandar los datos por un websocket function start() { websock = new WebSocket('ws:' + window.location.hostname + ':81/');

websock.onopen = function(evt) { console.log('websock open'); };
websock.onclose = function(evt) { console.log('websock close'); };
websock.onerror = function(evt) { console.log(evt); };
websock.onmessage = function(evt) {
console.log(evt);
var e = document.getElementById('ledstatus');
var f = document.getElementById('ledstatus2');
if (evt.data === 'ledon') {
e.style.color = 'red';
}
else if (evt.data === 'ledoff') {
e.style.color = 'black';
}
else if (evt.data === 'ledon1') {
f.style.color = 'red';
}
else if (evt.data === 'ledoff1') {
f.style.color = 'black';
}
else {
console.log('unknown event');
}
};

}

function buttonclick(e) {

websock.send(e.id);

}

</script> </head> <body onload=“javascript:start();”> <img src=“data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEBISFhUXFhcWFxcXFhAXGxoYFx0XFxUVGBgZHigiGRolGxUVIjEhJyktLi4uGB8zOTMtNyguLisBCgoKDg0NFQ8QFysdHR0rKy0tLS0tKy0tLS0tKy0tLSstLS0tLi0rLS0tLSstLTctLS0tNy03LS0tNzc3Ny0tLf/AABEIANAA8gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYBAwQCBwj/xABKEAACAQIDAggLBQUGBgMBAAABAgMAEQQSIQUxEyIyQVFxcrEGBxczVGGBkZOh0hQjNUKzFVJigrJzkqKjwcIkNENkg/BTdNEW/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAABEBQTH/2gAMAwEAAhEDEQA/AL/t7bWInxJwGzSqOgBxGIYZhCG5KKNzSEa/+kjyni3wja4p8TiX53lmlv7ApFh6qeKlM2DbEHl4ieaZz6y7KB1DL8zVzqin+TLZno7fFxH108mWzPR2+LiPrq4Uoin+TLZno7fFxH108mWzPR2+LiPrq4UoKf5Mtmejt8XEfXTyZbM9Hb4uI+urhSgp/ky2Z6O3xcR9dPJlsz0dvi4j66uFKCn+TLZno7fFxH108mWzPR2+LiPrq4UoKf5Mtmejt8XEfXTyZbM9Hb4uI+urhSgp/ky2Z6O3xcR9dPJlsz0dvi4j66uFKCn+TLZno7fFxH108mWzPR2+LiPrq4UoKf5Mtmejt8XEfXTyZbM9Hb4uI+urhSgp/ky2Z6O3xcR9dPJlsz0dvi4j66uFKCn+TLZno7fFxH108mWzPR2+LiPrq4UoKf5Mtmejt8XEfXTyZbM9Hb4uI+urhSgp/ky2Z6O3xcR9dPJlsz0dvi4j66uFKCnHxZ7PHm45Y25mSacMPWCWNcT4vFbKdftMz4nAswThZNZYCdFMjfnT1n5aA36o/b+CWbDTROOK8bqfcbHrBsfZRXcGvqKV8T2R4wMRHBDGNQkaKCdTxVA119VKlWL74pPwuDrl/UerjVO8Un4XB1y/qPVxqslKUoFKVxzbRQEqt5HH5UGYj1MeSn8xFB2UqPMc78phEvQlmc9bMMq9BAB9TV6Gyk3h57/2+IPyLEfKorupXAcA/NiZwOi2GPzaMn516GHmG6YHtxqf6StB20rgWPEgayQMea0UifPhWrLSYkbo4G6SZZF+XBN31R3Uri+0TA6w37Min+oLWBj358NOPXfDH5CQmiO6lcJ2mByo5x/4pW/oBp+1Y+fOO1HMv9Sig7qVxftfD3sZ4gegugPuJrfBi435Do1t+VlPdQbqUpQKUpQKUpQKUpQKUpQK04zzb9hu41urTjPNv2G7jQfmbC8heyO6s1jC8heyO6s1lt9t8Un4XB1y/qPVxqneKT8Lg65f1Hq41phhmA1OlRB8IImYpC0bsN5MiIo9p4x61Uj11s8IQTEBdwDJGGyBC1iwAADgqbtlBvzE1ztM40Lzm43SYYye/glA9lRXWmDMmsspcH8qXRPkcze029VdsUSqAqgKBuAAAHUBVcaKP/qLhCQdS+Ekitb1uTWVkjN8pwwBtbg8ZNGT6rKot76EWalQKIwAyJiSf4MSsnzmevYaUXu+MHWmDYD4a3NCJulQZx0gt94QOfPg8Vc+0Mo+VejtcjQy4YnmDF4j1m+ahE1SomLajHcMOx5xHiA1vegreuPf0eW3SDhz3SXoR30ri/aS88cw/wDFK3zUEVj9rw2uzhe2GT+oCqjurFq0RY+JtFljJ9Tqe41y7R2kVIigAeZhcD8qKdOEkI3JvsN7EWHOQHnau0ihWKFc87jirrZRuMjkbkHvJ0HqoGKkk+0RyO8ipMqxFmsGcvNGBKE1GXKGsdR5v1CvouzNnCIEli8jWMkjWzMRu7Ki+ijQe8n51BeabBqkUgyPGQQ4a6iSQSS3uci3hPE9dhuqNYuCeCYBBXFYsW5hItj1jLb5UfwXYn/nMVb1MAflYfKrEKzSJVdPg7KORjJx2izH5MK9NsTEW0xbX6SJ/naYCrBSkKr0eyMWDf7UpHNdZzb/ADbH3Vhtn48HTFREdBQjvzVYqUhVWmxWMglgEzxSLLKIrKLWurNmPFH7lt+9hoatNV3bvHxmEjsLWkkOv5kaF0/wpL7qsQoFKUqoVpxnm37DdxrdWnGebfsN3Gg/M2F5C9kd1ZrGF5C9kd1ZrLb7b4pPwuDrl/UerjVO8Un4XB1y/qPVxrTDm2jAXidRvKnL6mGqn2ECveEnDorjcyhh7QDW6uHZRsHj/ckYDstaRAOpXA9lFd1q8sgO8A9deMQzAXRQx6C2X52NcWL2wseHbEMr5UuGWy5gQ2Rhvtob63tYXvaojofZsJNzDET0lEv77Vr/AGTDayplH8DOn9JFesNjizBHjdCVLLmyG4BAbkk2IzLoenrt2UVw/s0DkyTD/wAsp+TEin2J+bETe0QHvS9d1KCNkwMhvx4mv+/CG99mF65zsjQDgcG3TaMx+62apqlCoX7C9yeBA6ODxWIHyyqBXng3G6PGDqmgf9SQ91TlKQqAlW9+EOJItqGw8UgPw4yTWvwSMaQGViimaaUm4EdyrtFGoU7iI40FukHpqx2qo7P2L9ow6ESFLSYm+ga6vNIxGu7m/wDw2FBZ58bGhtJIi9plX1c56apGwEU4qDLbzMR0tbKftDA+0s59dWLaGxs7u3BQSZo1jBl5S2zbuI1wc1+aq94Esh4Nk/NJGxNt4+yHKerLb3Gir7SlKrJStGOxHBozhS2UXsN5rGAxPCIHKlb30PqJFx0g2uD0EbqDopSuXaszJDI8YLOqMVABN2ANhYanWgh4hn2k5vcRwovZcZm+aYj/AA1YqrPgdd3xMz2zNKEbX80QyE+0ZfYBVmqLpSlKqFacZ5t+w3ca3Vpxnm37DdxoPzNheQvZHdWaxheQvZHdWay2+2+KT8Lg65f1Hq41TvFJ+Fwdcv6j1ca0wVwcnEeqSP8AxRnvIl9yV31wbW0CSf8AxyK38rXjcn1BHZv5aK7zUJtPZQxEc8cc+VZbq9gr5XAC3HRuW6+rTKSTU1UFjNlrEDkZxw0kKNqNE4QsUFgDY53W5JPGGugtB24nSaAk80iX6WYKw+UbVI1DYXAL9/CoyIHR0C2GQlVN0FrCzqW3WuT010JtApxcQCpH51VijfxXF8nU3PoCd9BI0qKxm2BlPAK7tpYiOYqASAzXAs1hc2BubWGprs2fOzxhnUqTfQ3G4kBrHUXABsdRex1qo6aUpQKUJoDQKh/BM3wqdcl+vhHv871MGobwT8ww5hiMWo6lxM6j5AVFTBr5x4u2W8OQgjgMKpsb8b7PIcpPStmHXevoG0fNSW/cbuNfOvBxYjtGI4cqY7aGPiqxXDx3YrvtZltf+L13aY+m0pSqhSlKBWvEzBEZ23KCx6gLnurZUT4VOBhZQdzgRfFIj/30GjwMiK4VC98zEl7i3GHEY+0rf21O1x7IjywxgixyAnrOrfMmuyilKUohWnGebfsN3Gt1acZ5t+w3caD8zYXkL2R3VmsYXkL2R3Vmstvtvik/C4OuX9R6uNU7xSfhcHXL+o9XGtMFasVAHRkbkspU9TCx+RrbSg5dmTF4kZuVazdscVx/eBrXtqBnhYILspWRBe13iZZEW/MCyAe2vGCkCO8RIF2MiDddZOM1uk8IX946a68XiBGjO17KCTYXOnMBznoFRUJgdqgtK8SSS8I4KKmS5RUjBYl2VV4xYWJBuD0Gu9NrqdFSQvqGjC8ZSLXza2G8WN+MDcXrhh2TOjcLC8Kuy/eRujMmYku2RlYEcZnOt75j6raoMJiYXlndsOpdbyv96wtHfIVj4uXKhIPGN9DpzhM4PaUUvIcE8YEaggrYOCp1BBZQei9dEEyuodGVlYXDKQQR0gjfVW2CvBxxyzI5MySNIUjdzwkj53BCZiLiwHMMgF91+PYtwkGHbhUk4OPlcJEqyszviTfQPJfcgzCxB5JJoReCa4J9tYdR56MnmVWDsT+6qLcsfUBUUgEuNlhlu8SqGRGsVDjI0hK/mW0sWXNexVrc1Sc6rw8KAAWWWUWAGq5I+6ZqCIxkeJxiFMrQxNYnMCpsDfKwuHa9hcDg7XNnap7ZmC4GMRgkgXPPpc3sLkkAX0BJ6666UA1D+DK2SUf9ziCP5pGf/camDUNsVxHHO0jABZ8QzHcAudmHuW3uoPPhPjmVFgh1mnJjT+FbXklOhsFW+8EXK1WfBfDxS5mwuJKm5gRsraxQqkaBDe1yI84JzXVgeY21baxEkqzMFPCTQStrf7rCRgkjTc0jWQa87sDYVu8GMAJo5pMOVuJDwer5HjzM6LfcBdiyvHYKWuBqykqaOx8Z+XFn+a7e/QVmTA7RA4mJi9q7/ehtXZsba+f7uS6uCV41gcwFyjAaCQDWw0ZeMtxe0zRKrZh2koFpYGPQR/qFXT/29YM+0wB93hyeeyn/AFmFqstKQqtR4zaV+NhoLdoD/ea0bQjxuICxS4eNEzqXdZcxsDuyFRbmN8x3btdLZShWAKzSlVClKUCtOM82/YbuNbq04zzb9hu40H5mwvIXsjurNYwvIXsjurNZbfbfFJ+Fwdcv6j1cap3ik/C4OuX9R6uNaYKUpQQm341aSESFgn3hFkWTj8UAEMjADKZNbdOtQ+MwsX3UcMuHGeVBaMGFuITKSeCcbzGBydL3qybW0CSfuSK38pvG56grk+ytW341Ma5lVvvoBYgEWaWNTv8AUTUVz8BiF3GS2tgksUnVczRg/wCKuLa2PmAETg/eNaxhlBCKMz3aNnBBCldALZxoeebOyYfypk/sy0f9BFR32JjiHKzSgRRKq3KObyFmkUl1JItHCd/TQeNj7WCxRJZHIRF4k0JJsouSHKG9SMmOjZcskcljvDROy+0qCvzrRgYpjDHcwOvBpZSjrzC92zNf3V4ODtr9kUf2EuU2G7mj76DswuIw5YmNoc5ABylAxC6AHnsL7uahF8SP4IW/zGS36JqOmRLAOcUg51kjEy9JzOVcD+9UbsyJGkmMc2GJzhFCM8bEKBzxyafeNNpY6689BcqVB8FiE3cL6gkkMvVczKp/xVn9ozLyxf1GDELoN5MicIlCJuqPNic7TQsWWKOeWSZgDrxgyRrzkm67vzEAXysKsEG28xy5Y3bnWKeJyOgWfIb1Xtn4N5sTNA8bRxic4iQMUJYOF4JbozC1xIbX9YtYXDXNjYosLinxByT4mBnC5T93EUdMNDcaCy81+U7HnFTXgNEogJQAAlTpz5kR83rvmrZ4XbLWTC4k3YM0DiynRiqsUFjuOY6EWO7WtfgM18OSBYMY3UdAeCBwPZmt7KLx2bb2Rwn3kdhKABqWCyKDmEbldRY6q44yNqN7K3nY21c33clw4JXjBQ2YC5RwNBIBrpxWHGXQ2EzUPtrZOf72KwlAAIJIEiqbhGI1Ug6q41U66gkEiYpUZsLaHCoQ18ymxuADzjjAaBgyuhA0zI1tCKk6qFKUoFKUoFKUoFacZ5t+w3ca3Vpxnm37DdxoPzNheQvZHdWaxheQvZHdWay2+2+KT8Lg65f1Hq41TvFJ+Fwdcv6j1ca0wUpSg1YmEOjI25lKnqIse+onGSl8KjtoVkgaT1GKaMze7I/uqbqOw8QzzwsAVaz2I0yyghgem7pIT2qipEVBY+bIcWBymjRk5rs4aJVB6cyDqzjprZLszEBo+CxbhEYZldI2zJzqWsGJtcA3vrc3IqRnwSOys6gshupPNuPeqnrUHeBQbYI8qhRuAA92le6VrnmVFLuyqqi5ZiAABvJJ3CqhiJQis7blBY9Q1PdXHsvCf8PGsqgsVDOCLjO3Gc2P8TN7687ZcPCEUgiYrGLEG6uRnI6fu859lSQqK4f2RDuWMJ/Zlot+p1jIodnsORPMvqJRx73Un513UqiPlw0p0ZoZFvueNh88xF/5a4PBGIAYiyopGJkXKgAUZQoCjQaeznqfqG8G0scV/wDakPvWM/61B07e8w4F+NlTS1xwjKhYX0uM19eiovxfSZsDEbflRfUeDRIiR6iYzXb4UzhcOwJsZCI1IvcFjq4tqcihn05kNR3i9lAwkce5goLLpoWALAW0srEr7jqCpI4tFKV5drC55qqIHwY1edubPIP8/Etp7HWrBUB4GqeBzE3LcGx62iiZv8RY+2p+pi6UpSqhSlKBSlKBWnGebfsN3Gt1acZ5t+w3caD8zYXkL2R3VmsYXkL2R3Vmstvtvik/C4OuX9R6uNU7xSfhcHXL+o9XGtMFKUoFcGL4s0L/AL2eI/zDhAT1cEQO366760YzDiRSpJGoII3hlIZWHrBAOunTQb6VwB8Qu9In6SGZCepCGA/v14h2uCCWimUBmXkZ9UJVvNlrC6nfaoqSqN8Ih/w7jXUoNCQdXUXBG467668PjY35Do3SAwJHqI5qjfCua2HZVPHcqE0Jscy8Yj90aE+7eRQe8NAvCqkYtHh1ygan7xgABc63WM/5vqqWrRg8KI1Crc7ySd5JN2Y+skk+2t9VCo3C7XV8RLhwkgaIKWYrxTmCsLG/Q49zdBrdjcSRZIwDI26+5RuLt/COjnNhpvGzBYURrYEk72Y72Y72b19WgFgAAAKiuioXwfPHxQ/7hj71Qf7amqrEePEC46TS6zcUHndlTIOolhQxz7VJxWNWAebi5XrY2Ln2LZQRqGepDbeCMbDFQ6FR94oG9RoGsN5UbwNSumpVLePA/AZEZ2uWYkEneSCc7H1l736coNWKg5sBi1lQOvtFwbHouN/MQdxBBGhrxtibJh5nH5YpG9yk/wClQzIcJMMoYwyHQC5sdSYwOneydIzpzRipDb8gbCyZSCHTKpBBB4SyqQeg5hrQZ8HYwsNgNzuv9wmMfJBUpXFsfzQP7xdh1MzMPka7aoUpSiFKUoFKUoFacZ5t+w3ca3Vpxnm37DdxoPzNheQvZHdWaxheQvZHdWay2+2+KT8Lg65f1Hq41TvFJ+Fwdcv6j1ca0wUpSgUpSgVwvg3Us0UlsxvlZQy3tqRYhtTryumu6lBWv/5++IlxGIaMo/BsyBb6xAgMWO4WsSPVvtodeJ2aPs0k5MiNkaQKGNkQZXWMK11GiJew1N+awE1t0/csp3OUjO7dKyxn5Oa97XgzwSxj80bqObepAqLWDHONzxuOhlZT/eUkdP5a0YnajxgcJA+Y3ChGVwzWJCjc24E3y2FjXZHjFMQmuAhQPfmCkZr9Vq0YGFmbhpBZiLIp/Im+x/iawLdQGuW5Dn2fi4V5cqiVzds4aNieZVSSxyjmHt3kky9eXQEWIuDvBqAiwkURdWWWLjsytHwyplOoJ4Pi6XPKHTQWGvn+PjeTaEsK8hXjmJJOszIiRC3OqqruQd4VtNBUnitsypiI4cPMkyyWHHCMQSJSbGPLoODF7gm199Smz9lMuIlxEhW75bKpJAIUIXJIGtlt6rnpoeJXDQhFVF3KAo6hoK2UpVRoxuEWVGjkF1YdJBHOGBGoYEAgjUEAiqrippIrYeXX72JweKMyrKjtIo3WNuMo5LG9sri1xrnxeBiltwsaPlNxnVWsbFbi40NiR1E1FeNkx5YIlO8RoD12F666ClVClKUClKUClKUCtOM82/YbuNbq04zzb9hu40H5mwvIXsjurNYwvIXsjurNZbfbfFJ+Fwdcv6j1cap3ik/C4OuX9R6uNaYKUpQKUpQKUpQcG3R9yzXsEaOQ9mN1kb5Ka7qMtxY7qjo8JMgCRSJkGg4RGZlHMLhxmA5r69JO+orjgUiUYQ2yp98NRrHm+7QjeMr39ka77kCeFR/7KFtWbhL5uF0zZrWuNLWtplta3TXrC4tg3BTAB7cUi+VwN5W+49Knd0ka0CXEsZRFHbihWkY62UkhVUc7HK2vMBz3Fd1R2OGSWKUaZjwT+tWBKH1kOAB/aNUjVR4ES3zWF+mwv7690pQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQK04zzb9hu41urTjPNv2G7jQfmbC8heyO6s1jC8heyO6s1lt9t8Un4XB1y/qPVxqneKT8Lg65f1Hq41pgpSlApSlApSlApSlArg22LRF+eMiUb7/dkMbW6VDDqJrvrDC9BG41xJJHEuuVhK9vyqt8ntZsthzgN0VJ1pwuESMZY0VRe9lAAud50rdQKUrVib5Wy8qxtu320+dBtpVcmTHGOwNnMguRweiCC+l7/APWAHtPNXdAZuGXPwmXIt7cDkzWOfNfjXva1tPnUWJWlVxftn2Y5s/D3i5PAcm6cJlvpe2a9+fdzVvZcTwsJUuIwicJfgrlrtmzDqC3sdL3F6CcpUARiyMQAXBJHBMeBA1Zr5QL7ly6tv6L3r1iocWOCCSZrXMjWQZuOmVdf4C+otfLfTdQTtKg8T9p/4nJwmbJJwPmMmbKOCy342a9+Vp8q79k5+DHC581zfPkvvNuTputQdtKrhTHBb5rk4aewAiBE/wB0YbnnPnQLcWw11rGN+18AnBcNwl5M3/LX5L8HmubZM+S9taEWSlQ8fD/aXzcJwVhktwWTkre/5r5s/wAq8YfEYjg8MXjlzaCdfuL3yEFtGtlz2Ohv6qCbrTjPNv2G7jUPtT7ZlJg5Qlcgfd6x8G2Ua8+e1vXa+l6lsTfgmvvyHuNB+aMLyF7I7qzWMLyF7I7qzUafa/FS4XBthzy8PPNC46CHZr9RzfKrnVN27sbE4fEtj9nKrs4AxGHJyiULoroeaQD3+8HEXjJwY0xIxGGk545YZgw/ug3FaZXOlVDymbM9JPwsT9FPKZsz0k/CxP0URb6VUPKZsz0k/CxP0U8pmzPST8LE/RQW+lVDymbM9JPwsT9FPKZsz0k/CxP0UFvpVQ8pmzPST8LE/RTymbM9JPwsT9FBb6VUPKZsz0k/CxP0U8pmzPST8LE/RQW+lVDymbM9JPwsT9FPKZsz0k/CxP0UFvpVQ8pmzPST8LE/RTymbM9JPwsT9FBb6VUPKZsz0k/CxP0U8pmzPST8LE/RQW+lVDymbM9JPwsT9FPKZsz0k/CxP0UFvpVQ8pmzPST8LE/RTymbM9JPwsT9FBb6VUPKZsz0k/CxP0U8pmzPST8LE/RQW+lVDymbM9JPwsT9FPKZsz0k/CxP0UFvpVQ8pmzPST8LE/RTymbM9JPwsT9FBb64NvYxYcNNK5sqRux9gNh1k6e2q83jM2d+SZ3bmVYcQST0AFRrXDLBidrOonhfDYBWDmOTSXEFdVDL+SO/N37wVTdkeAOJkgikAFnjRxe+5lBHN66V9uVbCw3ClSLX/9k=” width=“140px”/> <h4>Automatic grow garden</h4>

<b>RELAY 1</b>

<button id=“ledon” type=“button” onclick=“buttonclick(this);”>On</button> <button id=“ledoff” type=“button” onclick=“buttonclick(this);”>Off</button> <br /> <br />

<b>Relay 2</b>

<button id=“ledon1” type=“button” onclick=“buttonclick(this);”>On</button> <button id=“ledoff1” type=“button” onclick=“buttonclick(this);”>Off</button>

</body> </html> )rawliteral”;

GPIO#0 is for Adafruit ESP8266 HUZZAH board. Your board LED might be on 13. const int LEDPIN = D1; const int LEDPIN1 = D3; Current LED status bool LEDStatus; bool LEDStatus1;

Commands sent through Web Socket const char LEDON[] = “ledon”; const char LEDOFF[] = “ledoff”; Commands sent through Web Socket const char LEDON1[] = “ledon1”; const char LEDOFF1[] = “ledoff1”;

void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {

Serial.printf("webSocketEvent(%d, %d, ...)\r\n", num, type);
switch(type) {
case WStype_DISCONNECTED:
Serial.printf("[%u] Disconnected!\r\n", num);
break;
case WStype_CONNECTED:
{
IPAddress ip = webSocket.remoteIP(num);
Serial.printf("[%u] Connected from %d.%d.%d.%d url: %s\r\n", num, ip[0], ip[1], ip[2], ip[3], payload);
// Send the current LED status
if (LEDStatus) {
webSocket.sendTXT(num, LEDON, strlen(LEDON));
}
else {
webSocket.sendTXT(num, LEDOFF, strlen(LEDOFF));
}
// Send the current LED status
if (LEDStatus1) {
webSocket.sendTXT(num, LEDON1, strlen(LEDON1));
}
else {
webSocket.sendTXT(num, LEDOFF1, strlen(LEDOFF1));
}
}
break;
case WStype_TEXT:
Serial.printf("[%u] get Text: %s\r\n", num, payload);

if (strcmp(LEDON, (const char *)payload) == 0) {

writeLED(true);
}
else if (strcmp(LEDOFF, (const char *)payload) == 0) {
writeLED(false);
}
else if (strcmp(LEDON1, (const char *)payload) == 0) {
writeLED1(true);
}
else if (strcmp(LEDOFF1, (const char *)payload) == 0) {
writeLED1(false);
}
else {
Serial.println("Unknown command");
}
// send data to all connected clients
webSocket.broadcastTXT(payload, length);
break;
case WStype_BIN:
Serial.printf("[%u] get binary length: %u\r\n", num, length);
hexdump(payload, length);

echo data back to browser webSocket.sendBIN(num, payload, length); break; default: Serial.printf(“Invalid WStype [%d]\r\n”, type); break; } } void handleRoot() { server.send_P(200, “text/html”, INDEX_HTML); } void handleNotFound() { String message = “File Not Found\n\n”; message += “URI: ”; message += server.uri(); message += “\nMethod: ”; message += (server.method() == HTTP_GET)?“GET”:“POST”; message += “\nArguments: ”; message += server.args(); message += “\n”; for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ message += “ ” + server.argName(i) + “: ” + server.arg(i) + “\n”; } server.send(404, “text/plain”, message); } static void writeLED(bool LEDon) { LEDStatus = LEDon; Note inverted logic for Adafruit HUZZAH board

if (LEDon) {
digitalWrite(LEDPIN, 1);
}
else {
digitalWrite(LEDPIN, 0);
}

}

static void writeLED1(bool LEDon) {

LEDStatus1 = LEDon;
// Note inverted logic for Adafruit HUZZAH board
if (LEDon) {
digitalWrite(LEDPIN1, 1);
}
else {
digitalWrite(LEDPIN1, 0);
}

}

función que prepara la trama de datos para hacer un POST a endpoint del influx String influxFrame( String dht11_humidity, String dht11_temperature ) { este es el nombre del sensor

// Siempre que se quema la primera vez, se debe de cambiar el nombre del sensor
const String SENSOR_ID = "DHT11_llanadas"; // Nombre del sensor en la plataforma

const String STR_COMMA = “,”;

const String STR_SLASH = "/";
const String STR_DOT = ".";
const String STR_COLON = ":";
const String STR_NULL = "NULL";
const String STR_ZERO = "0";
const String STR_SPACE = " ";

El primer dato en el squema de la DB es el id del sensor String frame = SENSOR_ID + STR_COMMA + “id=” + SENSOR_ID + STR_SPACE; Add GPS data

frame += "lat=";
frame += "6.2563143" + STR_COMMA; // coordenada GSP lat
frame += "lng=";
frame += "-75.5386472" + STR_COMMA; // coordenada lng lat
frame += "altitude=";
frame += STR_ZERO + STR_COMMA;
frame += "course=";
frame += STR_ZERO + STR_COMMA;
frame += "speed=";
frame += STR_ZERO + STR_COMMA;

Add DHT11 data if

frame += "humidity=";
frame += dht11_humidity + STR_COMMA;
frame += "temperature=";
frame += dht11_temperature + STR_COMMA;
// } else {
// frame += "humidity=" + STR_NULL + STR_COMMA + "temperature=" + STR_NULL + STR_COMMA;
// }

Add Plantower data if

frame += "pm1=";
frame += STR_ZERO + STR_COMMA;
frame += "pm25=";
frame += STR_ZERO + STR_COMMA;
frame += "pm10=";
frame += STR_ZERO;
// } else {
// frame += "pm1=" + STR_NULL + STR_COMMA + "pm25=" + STR_NULL + STR_COMMA + "pm10=" + STR_NULL;
// }

return frame; }

función que envía la trama de datos void sendDataInflux ( String humidity, String temperature ) { /* El post a la base de datos tiene una trama siguiente: volker0001,id=volker0001 lat=6.268115,lng=-75.543407,altitude=1801.1,course=105.55,speed=0.00,humidity=37.00,temperature=25.00,pm1=22,pm25=31,pm10=32

Para nuestro caso que SOLO es el envío de datos del dht_11 que es humedad y temperatura la trama es la siguiente
// DHT11_llanadas, id=DHT11_llanadas, lat=6.2563143, lng=-75.5386472, altitude=0, course=0, speed=0, humidity=37.00, temperature=25.00, pm1=0, pm25=0, pm10=0 1434055562000000000
*/
HTTPClient http;
// _testsensorhumedad es el nombre de la DB donde se almacenan estos datos
http.begin("http://aqa.unloquer.org:8086/write?db=_testsensorhumedad"); // endPoint final, '_testsensorhumedad' es el nombre de la base de datos
http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
http.addHeader("Content-Type", "--data-binary");

String frame = influxFrame(humidity, temperature); Construimos el request POST int httpCode = http.POST(frame); Envíamos los datos haciendo un POST

if(httpCode > 0) {

String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
Serial.println("Envío de datos con exito!");
} else {
Serial.print("[HTTP] failed, error;");
Serial.println(http.errorToString(httpCode).c_str());
}

http.end();

delay(60000); // cada minuto se envía un POST al influx

}

void setup() {

pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
writeLED(false);
writeLED1(false);

Serial.begin(115200);

// init pantalla
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
display.display();
delay(1000);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);

Serial.println(F("DHTxx test!"));
dht.begin();

Serial.setDebugOutput(true); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); for(uint8_t t = 4; t > 0; t–) { Serial.printf(“[SETUP] BOOT WAIT %d…\r\n”, t); Serial.flush(); delay(1000); } WiFiMulti.addAP(ssid, password); while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) { Serial.print(“.”); delay(100); } Serial.println(“”); Serial.print(“Connected to ”); Serial.println(ssid); Serial.print(“IP address: ”); Serial.println(WiFi.localIP()); if (mdns.begin(“espWebSock”, WiFi.localIP())) { Serial.println(“MDNS responder started”); mdns.addService(“http”, “tcp”, 80); mdns.addService(“ws”, “tcp”, 81); } else { Serial.println(“MDNS.begin failed”); } Serial.print(“Connect to http://espWebSock.local or http:”);

Serial.println(WiFi.localIP());

server.on(“/”, handleRoot);

server.onNotFound(handleNotFound);

server.begin();

webSocket.begin();

webSocket.onEvent(webSocketEvent);

}

void loop() {

webSocket.loop();
server.handleClient();

// dht11 y pantall
static unsigned int h = 0;
static unsigned int t = 0;

h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();
/*
// Si las lecturas fallan, salimos, no mandamos nada y volvemos a intentarlo
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
return;
}
*/

display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
display.print("UN/LOQUER \n");
display.print("HUM: ");
display.print(h);
display.print(" % \n");
display.print("TEM: ");
display.print(t);
display.print(" C \n");
display.print("IP: ");
display.print(WiFi.localIP());
display.display();

// sendDataInflux(String(h), String(t)); // se tiene que mandar los datos por websokect + no por protocolo http

} </code>