Control básico para Aeroponico

La propuesta es construir un control electrónico sencillo que apague y prenda el Fogger de manera automática.

Calculador para un control simple de tiempo: http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator

Para el proyecto del hidroponico he pensado en tener un controlador que mantengan encendido el fogger durante 2 horas, lo apague durante 20 minutos y lo vuelva a encender por otras dos horas, para eso según la calculadora se requieren los siguientes elementos:

Condensador: 2600 uF

Resistencia R1: 3130 omh

Resistencia R2: 866 omh

Notas y Enlaces

http://www.technologystudent.com/elec1/5555.htm

http://circuitdigest.com/electronic-circuits/555-timer-astable-multivibrator-circuit-diagram

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555

Esquematico del Circuito

Componentes Necesarios

LM7812 Regulador de voltaje 12V

Capacitor 0.33 uF

Capacitor 0.1 uF

Capacitor 4700 uF 25V

Resistor 560 K omhs

Resistor 1M omhs

Capacitor 10 nF

Diode IN4004 o IN4007

Relay 12V

Transistor 2N2222

Resistor 10 K omhs

Resistor 1k omhs

Comentarios sobre el circuito

Este circuito tiene como propósito hacer funcionar el Fogger de manera independiente sin ningún control adicional, solo conectarlo a la energía se inicia el ciclo de encendido y apagado. Como esta construido el circuito permitiría tomar datos simples como el apagado y el encendido del temporizador IC 555 1)https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555 (pin 3) para enviarlo a un sistema de control y al menos tener un estado ON / OFF