Notas sueltas

Pasar de lo análogo a lo digital

La conexión de poder entre los módulos va como una patchera va por un cable de cajita a cajita

Los conectores que ensamblan son los magnéticos pegados en los laterales de las cajitas

Mediante la interfaz web se selecciona el código para cada práctica/actividad como el mini ledpoi de axioma

Los componentes Plantower, GPS, LedMatrix, DHT11, Batería

Hay actividades por la combinación de los componentes

Modular como buglabs → https://www.youtube.com/watch?v=N5May_FzcvE

La conexiones como los juguetes de bebé que el círculo no casa con cuadro, etc

Leggins para las matrices leds

Referente estación de meteorología

Estación meteorología

Anemómetro con ESP12e https://github.com/graham22/Anemometer

Veleta de dirección de viento (wind vane) casera

Panel de control soviético

Radio portable soviético

Kit didáctico de electrónica