Dispositivo de multisensado el jardín

Diseño del dispositivo

Componentes

Sensor de humedad en la tierra

Sensor capacitivo se requiere medir la variación de la capacitancia. Se puede lograr con 555 y media la frecuencia. O directamente medir la capacitancia

Sensor DHT

Sensor DHT Sensor digital que toma datos de temperatura y humedad del aíre

Sensor de Luz

fotoresistencia se mide por el ADC

Fuente de alimentación

interfaces de comunicación - API

Código del dispositivo

Caja contenedora