Repetidor Wifi (NAT) con el ESP8266

Guía en español → http://openwrt.tuinstituto.es/repetidor-wifi-nat-con-wemos-d1-mini-esp8266
Proyecto esp_repeater → https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
Stack TCP/IP para sistemas embebidos con soporte NAT → https://github.com/martin-ger/esp-open-lwip
SDK para compilar esp_repeater → https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk Este es posible instalarlo desde AUR para usuarios de Archlinux

Compilando el esp-open-sdk

El sdk compilado no es útil para este proyecto porque es necesario realizar un cambio en las fuentes de la librería lwip, este es la implementación de protocolo TCP/IP con mínimo consumo de RAM lo que lo hace usable en dispositivos embebidos.

Se clona las fuentes del sdk https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk

cd esp-open-sdk

Se reemplaza la carpeta esp-open-lwip borrándola con

Referencias

http://www.iwriteiam.nl/FJF2LinuxLog.html