comandos salva vidas

para ver dispocitivos remotos

sudo cat /dev/rfcomm2

utiles para cargar cosas a un microcontrolador

ls -l /dev | grep ACM
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
sudo gpasswd -a $USER uucp
sudo gpasswd -a $USER lock
sudo gpasswd -a $USER tty
usermod -a -G uucp $USER

si hay problemas para instalar cosas install

su
sudo pacman -Syu base-devel opencv opencv-samples
pacman -S hdf5

instalar opencv

pip install opencv-python

esp borrar codigo

python esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash

esp cargar codigo

python esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 Firmware.bin
python esptool.py -p /dev/ttyUSB0 write_flash 0x000000 "AI-v0.9.5.0 AT Firmware.bin"

qemu

YouTube Video: https://youtu.be/nv0CjGdOLxY

sudo pacman -S qemu

pon la iso en el forlder

qemu-img create -f raw qemu_image 8G
qemu-img create -f qcow2 qemu_image 8G

correr iso

qemu-system-x86_64 -smp 6 -m 4G -enable-kvm -cdrom Win7_HomePrem_SP1_English_x64.iso -boot order=d qemu_image

trabajar en arduino esp cosas para configuraciones

esp 32 y 8266

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

solo esp32

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

solo eps8266

http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json

go eterium

geth --syncmode "fast" --cache 1024 console

cargar fireware a un repetidor (este pero ya con los binarios https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater)

esptool --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 4MB -ff 80m -fm dio 0x00000 firmware/0x00000.bin 0x02000 firmware/0x02000.bin

ssh

start open ssh
sudo systemctl start sshd

para dar acceso a una carpeta y cambiar cosas desde esa carpeta

sshfs usuario@0.0.0.0:/carpeta

postgres

start postgress
sudo systemctl start postgresql

compartir panatalla

xrandr --output eDP1 --left-of HDMI1

criptografia

gpg --output test.txt.gpg --encrypt --recipient <Receiver's E-Mail ID> test.txt
gpg -e <file>
gpg --import pubkey.gpg
gpg -o outfilename --decrypt file
gpg --full-generate-key
gpg --output publickey.pgp --armor --export username@email

parchar linux

ls -l /usr/bin/pkexec
sudo chmod 777 /usr/bin/pkexec

(se cambian los permisos para que solo pueda ser usado por root)

wordpress

perdi la contraseña de mi wordpress al instalarlo y no logro cambiarlo, instale wordpress con ubuntu, en la carpeta de configuraciones use

docker-compose down -volumes

Competitive programing

duplicar template de A a .. con

tee {A..E}.cpp < template.cpp