Configuración del doongle en arch

what it is sdr

Para la configuración de las listas negras. https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/blacklist_dvb_usb_rtl28xxu

Básicamente cuando se conecta el doongle al computador la primera vez, carga los drivers para tv. Se anulan estos en la listas negras y se instalan los de radio.

para instalar

sudo yay -S gqrx-sdr rtl-sdr librtlsdr-dev

Otros links: https://www.scivision.dev/rtlsdr-quickstart-linux/

link interesante: tutorial