Calculador para un control simple de tiempo: http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator

Para el proyecto del hidroponico he pensado en tener un controlador que mantengan encendido el fogger durante 2 horas, lo apague durante 20 minutos y lo vuelva a encender por otras dos horas, para eso según la calculadora se requieren los siguientes elementos:

Condensador: 2600 uF

Resistencia R1: 3130 Omh

Resistencia R2: 866Omh

Notas y Enlaces

http://www.technologystudent.com/elec1/5555.htm

http://circuitdigest.com/electronic-circuits/555-timer-astable-multivibrator-circuit-diagram