Conexión GPS al ESP8266

GPS L80

http://www.quectel.com/UploadImage/Downlad/L80_Hardware_Design_V1.1.pdf

Repositorio

https://github.com/unloquer/GPS_ESP

Usar FLASH del ESP

Ejemplo y explican diferencia entre usar directamente EEPROM o SPIFFS→ http://blog.squix.org/2015/08/esp8266arduino-playing-around-with.html
funciones spi_flash_write() → http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=1697
Memory mapping espressif SDK → http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=698
FileSystem → http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0/doc/filesystem.html#uploading-files-to-file-system

Referentes

Escanea redes inalámbricas y guarda el log en un tarjeta SD → https://www.linuxpinguin.de/project/wifiscanner/